**安徽省庐江县中医院询价采购函**

**XJ2021049号**

尊敬的供应商：

我院拟对门诊就诊卡（高亢磁卡）进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年10月4日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182 13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 就诊卡 | 高亢磁卡 | 个 |  |  |  |

设备技术规格及配置：

1、尺寸：85mm X 54mm，厚度 0.76mm（目前所用加厚0.80），边角圆弧半径3.18mm。

2、卡基材料：PVC材料。

3、外观：按客户提供样式设计

4、印刷：双面印刷，正面专色，反面专色

5、新卡须按院方提供的数据范围由供货方负责写卡。

（一）1.卡体为进口PVC材料，具有防油、防水、抗折压、色彩保存时间久、不褪色等优点。

2.环境温度范围：-15℃-50℃
3.材质密度（g/cm3）：1.0以上
5.可耐用期限：十年以上
6.使用次数：10，000次以上不能破裂
7.防潮能力：室温25℃及相对湿度5%-95% 7天，卡片上的相片、资料、保护膜不能褪色

（二）外观质量
1.卡体表面没有油污、异物等杂质。
2.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的点状杂质不得超过3个；不得有直径超过0.3mm的杂质或色斑；直径为0.01mm、长度为1.2mm的丝状杂质不得超过1根。
3.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的热压不得有任何气泡。
4.卡片厚度需为0.76+0.04mm或以上。
5.层间粘合牢固，不允许自然分层或开裂。
7.反面印刷字迹清晰，排版准确、无误。
8.卡片正反面对位准确，误差不允许超过0.5mm。

（三）卡片印刷
1.卡片正面专色印刷，保证印刷图案清晰，还原度好，无错位；图像精度400dpi；图像色彩模式：必须使作CMYK（Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB（Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式。
2.印刷质量必须保证、通常套色误差在0.15MM以下。（四）卡片图案设计
（四）1.图案设计可由甲方提供或由甲方提供设计主题、版面、文字等要求，乙方指定专业设计人员免费设计，直至甲方满意确认。
2.发行文字格式：卡号在批量生产前由甲方提供。其它说明文字的内容在批量生产前由甲方确认。字体、字号、文字颜色在批量生产前由甲方确认。
3.以上卡片图案设计方案可在批量生产前由甲方随时调整。

（五）能满足医院自助设备、及银行POS设备上发卡及读卡（自助设备上读卡器参数：电动磁卡/IC卡机：OMRON品牌，配备异型卡喉；电动式;磁条卡可读,接触式可读；ISO7811 1,2,3磁道可读；ISO7816(T=0或T=1) CPU卡可读 ；支持最新人行PBOC2.0标准及EMV4.0标准，卡位置光电检测；走卡速度: 200mm/秒，寿命：200万次或5年；IC触点寿命:30万次以上;超时、非法卡收卡；掉电吐卡,加电子闸门）

（六）交货期及完工期 分批供货，签订合同后15天内首批供货安装结束。后续批次的供货，甲方至少提前7天通知供货方。

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺，（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人 吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年9月29日

**供应商报价函**

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后 日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年 月 日

报价供应商联系电话（传真）：